СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГУЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
Двадцатого внеочередного заседания Совета депутатов
муниципального образования Карагузинский сельсовет
второго созыва
№ 99                                                        от 13 января 2014 года

Об утверждении схемы теплоснабжения

                   В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения  Карагузинского сельсовета  от 15.08.2013 года  

Совет депутатов Карагузинского сельсовета

РЕШИЛ:
 
          1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения  Карагузинского сельсовета.
          2. Настоящее решение обнародовать на территории Карагузинского сельсовета

Глава Карагузинского сельсовета:                                 А.Х.Бикматов

Разослано:	 постоянной комиссии, в дело , прокурору района	

Утверждена        
 решением Совета депутатов
№ 99 от 13.01.2014 г.

              

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
                                      МО КАРАГУЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
I Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Карагузинского сельсовета  Саракташского муниципального района является:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;
- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
- Генеральный план поселения.

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
2. Общую характеристику сельского поселения.
3. Графическую часть:
3.1.1.План сельского поселения М 1:10000 с нанесением источников тепловой энергии с тепловыми сетями по существующему состоянию.
4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  
4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации
5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей
6.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели
теплоснабжения в административных границах  поселения

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения МО Карагузинский сельсовет —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
     Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:
1.	Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.
2.	Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
3.	Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.
. 

2. Общая характеристика сельского поселения
МО Карагузинский сельсовет находится в центральной части Оренбургской области  в границах Саракташского  района. Площадь поселения 52 га, численность населения 382 человек , в состав сельсовета входит  один населённый пункт: с. Карагузино. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся средним увлажнением, с жарким  летом и умеренно холодной  зимой.   Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 5.8оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 28-35°С. Средняя многолетняя температура зимы  составляет (-)13о-(-) 17,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. 

Перечень населенных пунктов МО Карагузинский сельсовет   
(по состоянию на 01.01.2013г.)
№
п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения*
чел.	Численность временного населения**
чел.	Площадь населенного пункта
га	
1.		с. Карагузино	382	5	52 	
	Итого:	382	5	52	

                                     Жилищный фонд
Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Карагузинский сельсовет по данным администрации на 01.01.2013г. составила 7680,1 тыс.кв.м. При численности населения  382 чел. средняя жилищная обеспеченность составляет – 13,5 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 
0 %, частный фонд – 100 %
Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается очень низкими темпами. Ввод жилья, в основном, осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. 
По данным администрации МО Карагузинский сельсовет на 01.01.2013 г. на территории сельского поселения расположено ветхих и аварийных жилых строений общей площадью 184 кв.м.

                             Социальная инфраструктура
В МО Карагузинский  сельсовет, присутствуют лишь минимальный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания, сформированная в основном, еще в годы советской власти имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.
Культурно-бытовое обслуживание сельского поселения
№
п/п	Населенный пункт	Численность постоянного населения	Наименование объектов
повседневного пользования	
1.		с. Карагузино	382	Основная Общеобразовательная  школа, детский сад, ФАП,
3 магазина, Дом Культуры, библиотека, почта	

3. Графическая часть  схемы теплоснабжения с. Карагузино                                  ( приложение 1)

котельная

   ШКОЛА
_________
ДЕТСКИЙ САД

             ФАП
Автономное    газовое  КС-ТГ-16

     КЛУБ
Автономное
газовое
АОГВ-29 -2шт

                              Пояснительная записка к схемам теплоснабжения
                                               с. Карагузино:
    
      Котельная  оборудована одним котлом  марки «КС-ТГ-16» мощностью         80 кВт каждая труба диаметром 50мм длина 30м
      Котельная школы  оборудована одним котлом  марки «КС-ТГ-80» мощностью   80 кВт и «Хопёр» 100, каждый до школы труба диаметром 100мм длина 350м
     ФАП отапливается автономно: Газовый котёл марки  КС-ТГ- 16 мощностью 25 к Вт
      Клуб отапливается автономно: Газовый котел марки «АОГВ-29» 2 штуки мощностью 80 кВт
     Централизованное  теплоснабжение  в селе отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.